|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Напряжение питания** | **Потребляемый ток** | **Частота мигания** |
| MQVL-FF-R | 110-220 VAC | 0,06 A | 80 ±5 раз/мин. |
| MQVL-00-R | 12-24 VDC | 0,21 A | 80 ±5 раз/мин. |
| MQVL-FF-R(V) | 110-220 VAC | 0,06 A | 240 ±10 раз/мин. |
| MQVL-00-R(V) | 12-24 VDC | 0,21 A | 240 ±10 раз/мин. |
| MQVL-FF-Y | 110-220 VAC | 0,06 A | 80 ±5 раз/мин. |
| MQVL-00-Y | 12-24 VDC | 0,21 A | 80 ±5 раз/мин. |
| MQVL-FF-Y(V) | 110-220 VAC | 0,06 A | 240 ±10 раз/мин. |
| MQVL-00-Y(V) | 12-24 VDC | 0,21 A | 240 ±10 раз/мин. |
| MQVL-FF-G | 110-220 VAC | 0,06 A | 80 ±5 раз/мин. |
| MQVL-00-G | 12-24 VDC | 0,21 A | 80 ±5 раз/мин. |
| MQVL-FF-G(V) | 110-220 VAC | 0,06 A | 240 ±10 раз/мин. |
| MQVL-00-G(V) | 12-24 VDC | 0,21 A | 240 ±10 раз/мин. |
| MQVL-FF-C | 110-220 VAC | 0,06 A | 80 ±5 раз/мин. |
| MQVL-00-C | 12-24 VDC | 0,21 A | 80 ±5 раз/мин. |
| MQVL-FF-C(V) | 110-220 VAC | 0,06 A | 240 ±10 раз/мин. |
| MQVL-00-C(V) | 12-24 VDC | 0,21 A | 240 ±10 раз/мин. |
| MQVL-FF-B | 110-220 VAC | 0,19 A | 80 ±5 раз/мин. |
| MQVL-00-B | 12-24 VDC | 0,28 A | 80 ±5 раз/мин. |
| MQVL-FF-B(V) | 110-220 VAC | 0,19 A | 240 ±10 раз/мин. |
| MQVL-00-B(V) | 12-24 VDC | 0,28 A | 240 ±10 раз/мин. |